|  |  |
| --- | --- |
| Q - Frage | [**Modell-Hintergrundfarbe mit einer Taste umschalten.**](http://www.cadforum.cz/cadforum_de/qaID.asp?tip=6022) |
| A - Antwort | Im AutoCAD LT können Sie auch ohne LISP Hintergrundfarbe am Bildschirm leicht ändern. Folgendes Diesel-Makro nützt die AutoCAD Environment-Variabel **Background** dazu. Benutzen Sie dieses Menü-Makro (alles auf eine Zeile): $M=$(if,$(eq,$(getenv,Background),0),\_setenv;Background;16777215,\_setenv;Background;0);\_TILEMODE;0;\_TILEMODE;1; Jede Betätigung dieser Toolbar-Taste ändert die Hintergrundfarbe im Modellbereich von schwarz auf weiss und wieder zurück (Sie können auch andere Farben einstellen).  |

$M=$(if,$(eq,$(getenv,Background),0),\_setenv;Background;16777215,\_setenv;Background;0);\_TILEMODE;0;\_TILEMODE;1;

^C^C$M=$(if,$(eq,$(getenv,Background),0),\_setenv;Background;16777215,\_setenv;Background;0);\_TILEMODE;0;\_TILEMODE;1;



Folgende Farbencodes funktionieren: Windows BGR statt RGB

0 Schwarz
255 Rot
65280 Grün
16711680 Blau
16711935 Magenta
16776960 Cyan
16777215 Weiß
12632256 Hellgrau
8421504 Grau
4210752 Dunkelgrau
13697023 Blassgelb
8454143 Hellgelb
65535 Gelb
12639424 Hellgrün
8421440 Teal
32768 Dunkelgrün
128 Rotbraun
8388736 Purpur
33023 Orange
7051175 Khaki
32896 Olive
4210816 Braun
8404992 Navy



